**KORJAUSTYÖT WINELSKAN B-RAKENNUS JOULULOMALLA (22.12-8.1)** 13.12.2016/kk

**ILMANVAIHTO**

-nuohous, kuitulähteiden pinnoitus, (esille tulevat korjaukset,) säätö

**SIIVOUS**

-tilojen yläpölyjen puhdistaminen (aloitettu jo)

-vastaanottosiivous ke-to 4-5.1. 2017

**KOULU**

-luokkatilojen ”siivoaminen” korjaustöiden helpottamiseksi. Ikkunaseiniltä pois kaikki mahdollinen tavara koska siellä tehdään tiivistystöitä.

-Luokan 218, 219, 215 ja 217 sekä työtilat 127/126 korjaustyö alkaa ma 19.12.2016

**RAKENNUSTYÖT**

**Kiinteistössä on käytetty asbestipitoisia rakennusmateriaaleja.**

Kaikissa korjauksen alaisissa tiloissa tehdään tarvittavat suojaustoimenpiteet kalusteille ym. Tiloissa on alipaineistus tai ilmanpuhdistin hepa-suodatuksella koko työn ajan. Ilmanpuhdistin on oltava riittävän suuri korjattavan tilan mukaan. Urakoitsija tekee rakennussiivouksen kaikkiin tiloihin missä työskennellään.

**Tiiveyskorjaus** (tarkistus / korjaus)

-tarkistetaan ikkunoiden karmin / seinän tiiveys (korjaus tehty jo)

-tarkistetaan lattian / seinäpinnan liittymän tiiveys jos jalkalista (matto nostettu osassa tiloissa n. 100 mm seinälle jalkalistaksi)

-tarkistetaan seinän / ylä- tai välipohjan liittymän tiiveys

-tarkistetaan patteriputkien ja muiden mahdollisten läpivientien tiiveys

Korjauksessa käytetään tähän soveltuvia Betton Oy: tuotteita

Muut oleelliset esille tulevat korjaustarpeet mitä ilmenee korjaustöiden yhteydessä.

**Kaikista korjatuista tiloista tehdään ”Huonekortti” mihin koottu kaikki toimenpiteet mitä on tehty ko. tilassa.**

**Ilmanvaihdosta tulee mittauspöytäkirja ja puhdistuspöytäkirja**